	迪拜中国学校实验室改造项目设备清单

	序号
	名称
	规格
	材质说明
	数量
	单位
	备注

	物理实验室

	实验家具

	1
	多媒体讲台
	3000*700*900
	面板：采用12.7mm实芯理化板制作，周边成型厚度为25.4mm，具有防腐蚀、耐酸碱、耐高温耐磨、耐热、抗老化、无毒、易清洁、耐冲击、抗化学和污染性能。
	1
	张
	

	2
	教师总控台电源
	500*257
	安全电源总控台配备高响应度的总漏电保护器和分组短路保护器，可分组控制学生的高压电源，每组最大负载电流25A，总负载电流为63A，在线路中有漏电或过流的时候，会自动启动保护并切断电路，确保教师及学生实验的安全进行                                   
安全电源总控台采用耐磨、耐腐蚀、耐高温（≤140℃）的PC薄膜面板，指针表显示总电源220V输入电压和各组工作电流，面板清晰简洁，操作简单方便；在正常开启后有总电源和分组电源指示，交流电压指示处有总电源220V输入电压指示，当学生电源端有负载时，每组对应的电流表会有指示，无负载时电流表不动作                                                                                                             
                                                                                                           
	1
	台
	

	3
	含水槽边台
	1500*750*800
	全钢结构
台面：采用12.7mm实芯理化板制作，周边成型厚度为25.4mm，具有防腐蚀、耐酸碱、耐高温耐磨、耐热、抗老化、无毒、易清洁、耐冲击、抗化学和污染性能：全钢结构;柜身：柜体为落地式结构，可以单独或组合使用，每单面设置两个坐人位。所有底柜正面应为平装嵌入式结构设计，以避免勾住实验袍等造成意外。所有钣金的表面接缝均应满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面。
柜体：主框架采用裸板实际厚度大于1.0mm厚优质一级冷轧钢板经CNC机压成形、焊接制作，表面经磷化处理、环氧树脂静电粉末涂装处理（涂装厚度为0.75mm）。
固定桌脚：ABS注塑专用桌垫。
	1
	张
	

	4
	多功能实验下水装置
	定制
	水槽专配型排水管，不锈钢卡扣连接，安装方便不渗漏
	1
	套
	

	5
	三联高低位龙头
	
	鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 
	2
	套
	

	6
	学生操作桌
	2400*1200*780mm
	全钢结构
台面：采用12.7mm实芯理化板制作，周边成型厚度为25.4mm，具有防腐蚀、耐酸碱、耐高温耐磨、耐热、抗老化、无毒、易清洁、耐冲击、抗化学和污染性能：全钢结构;柜身：柜体为落地式结构，可以单独或组合使用，每单面设置两个坐人位。所有底柜正面应为平装嵌入式结构设计，以避免勾住实验袍等造成意外。所有钣金的表面接缝均应满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面。
柜体：主框架采用裸板实际厚度大于1.0mm厚优质一级冷轧钢板经CNC机压成形、焊接制作，表面经磷化处理、环氧树脂静电粉末涂装处理（涂装厚度为0.75mm）。
固定桌脚：ABS注塑专用桌垫。
	3
	张
	

	7
	岛式电源
	200*88*88
	1.全钢结构： 
2.主体框架：采用≥1.0mm优质镀锌钢板，采用CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm），表面硬度附着力、耐腐蚀性
3.配有2个实验室专用多功能插座。
	6
	个
	

	8
	实践专用凳
	Φ315*450-500mm
	规格：Φ300*450-500；螺旋升降式椭圆形钢架结构4脚凳。
	25
	张
	

	9
	仪器柜
	1000*500*2000
	全钢结构，每个柜体均应为完整独立的落地型全钢制柜体设计。柜体采用优质钢材裸板厚度大于1.0mm一级冷轧钢板冲折制作，表面经磷化等防腐处理后再经环氧树脂静电粉末喷涂。采用双开门型式，上部为玻璃开门（门框为整板开孔，双层门），下部为钢制开门（双层门）。上下柜各配置一块钢制层板，层板高度可以上下调节，不锈钢弓形拉手。
	4
	个
	

	图文装饰

	1
	图文窗帘
	
	科普窗帘
	1
	项
	

	2
	墙布装饰
	
	喷绘墙布
	1
	项
	

	装修布线

	1
	电气布线
	地面以上部分
	铜芯24芯，优质PVC国标管，耐压500V。
	1
	套
	

	2
	排水系统
	地面以上部分
	排水使用φ50mm国标优质UPVC专用排水管。
	1
	套
	

	3
	给水系统
	地面以上部分
	给水φ25mm用优质PPR热熔管,采用优质上水软管连接。
	1
	套
	

	化学实验室
	

	序号
	名称
	规格
	材质说明
	数量
	单位
	备注

	实验家具

	1
	多媒体讲台
	3000*700*900
	面板：采用12.7mm实芯理化板制作，周边成型厚度为25.4mm，具有防腐蚀、耐酸碱、耐高温耐磨、耐热、抗老化、无毒、易清洁、耐冲击、抗化学和污染性能。
	1
	张
	

	2
	化学学生实验桌
	1200*600*780mm
	1.新型塑铝结构：整体1200*600*780。
2.台面：12.7m理化板，总尺寸为1200*600，四角圆弧R=20mm,台面耐腐蚀性要求：满足国家级检测机构化学性能测试，实芯理化板
3.结构：新型塑铝结构，学生位镂空式，符合人体工程学设计，美观大方。专用书包斗ABS注塑一体注塑成型尺寸4.45*338*168，镂空设计，便于清理，不屯垃圾，中间设挂凳卡。                                                                                                
5.侧脚采用三段式高强度铝合金结构，整体规格540*770，立柱采用倾斜式设计，内嵌入上下铸铝脚，上铝铸件造型采用斜撑加固造型，外形美观，产品稳固，左右侧脚下连接梁采用60*30*2mm钢制椭圆管，两端与3.5mm钢制连接片焊接成型，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。所有金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。
6.背部档水板1155*65、左右挡板400*65，前横梁、中间横梁全部采用高强度挤出铝合金模具型材，各部分连接设置专用定位件，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观,易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。
7.桌侧脚：桌侧脚设置专用孔位与地面固定，并配有跟台面同色ABS脚套装饰盖。
	12
	张
	

	3
	实验室专用水槽柜
	450*600*850mm
	1.尺寸：450*600*850（不带滴水架）
2.外观。结构：水槽整体外观呈现长方体形式。采用两段式设计。分为水槽，和柜体两部分。
3.水槽大小450*600*380 ，采用PP塑料柜体采用一体注塑成型，耐强酸碱及有机溶剂，壁厚3mm，具有防溢出功能。采用实验室专用三联鹅颈水龙头。可选配加装洗眼器。水槽用螺丝与柜体固定。安全稳固。
4柜体采用围合式，前开门结构，安装简单，维修方便。上下底座与侧板均采用abs一体注塑成型，将侧板嵌入上下底座并用螺丝拉紧固定。外形方正，安全牢固。底座加装直径50MM橡胶底脚，采用8mm螺纹连接，牢固，防滑。
	8
	套
	

	4
	实验室专用水槽
	550*450*850
	5mm厚高密度PP一体成型，具有弹性、耐酸碱、耐热、耐有机溶剂，设置旋转防臭防封堵式底部设计，可根据需要，旋转下部储水装置，决定是否储水和漏水。
	1
	套
	

	5
	三联高低位龙头
	
	鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 
	9
	套
	

	6
	多功能实验下水装置
	定制
	水槽专配型排水管，不锈钢卡扣连接，安装方便不渗漏
	9
	套
	

	7
	多功能柱
	340*200*720mm
	整体采用厚度大于1.0mm厚优质一级冷轧镀锌钢板（SPCCT）经CNC机压成形、焊接制作，四脚圆弧处理，地脚线缩进3mm，前后二块黑白相间喷涂镀锌钢板,用内六角螺丝拼接而成，可拆装，内部隐藏实验线管及通风管道，方便检修。外观要求：1.喷涂应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；2.涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、邹皮、飞漆等缺陷；
	12
	套
	

	8
	学生电源
	153*102mm
	ABS翻转式电源盒，可放置在实验台两侧，书包盒中间，也可置于台面，实验和安装都非常方便 
学生机电源采用0.56英寸数码显示界面，轻触开关操作，贴片元件生产技术，微电脑控制，3位1体数码显示电源电压 
正常供电情况下，学生机开机时面板电源指示灯点亮，电压显示0，需220V电源输出时，轻按ON/OFF按键，当电压显示上方的数字从0跳变到220且工作指示灯点亮时，在220V输出插座端有220V输出（电压高低视市电高低而定，可添加倒计时功能），220V插座均为带安全门的国标五孔插座，带过载保护
	12
	个
	

	9
	教师总控台电源
	500*257
	安全电源总控台配备高响应度的总漏电保护器和分组短路保护器，可分组控制学生的高压电源，每组最大负载电流25A，总负载电流为63A，在线路中有漏电或过流的时候，会自动启动保护并切断电路，确保教师及学生实验的安全进行                                   
安全电源总控台采用耐磨、耐腐蚀、耐高温（≤140℃）的PC薄膜面板，指针表显示总电源220V输入电压和各组工作电流，面板清晰简洁，操作简单方便；在正常开启后有总电源和分组电源指示，交流电压指示处有总电源220V输入电压指示，当学生电源端有负载时，每组对应的电流表会有指示，无负载时电流表不动作                                                                                                             
220V交流输出为两位带安全门的国标五孔插座，为教师做实验提供220V电源                                                                                                             
	1
	台
	

	10
	实践专用凳
	Φ315*450-500mm
	规格：Φ300*450-500；螺旋升降式椭圆形钢架结构4脚凳。
	25
	张
	

	11
	通风演示柜
	1200*850*900
	移动通风柜可以放置教室任意位置，可以利用吊装快速；连接水电气，四周均采用透明玻璃，可以使学生任何方向近距离观察老师实验过程。
1. 四面采用钢化玻璃，正面侧面采用12mm热弯弧形整体玻璃，提供实验过程中最高级别的安全性。
2. 整体采用分体组合式柜体结构，中间（操作台面），上部柜体内含单侧独立抽气式接口，下部采用储水仓机构。侧面可以打开可以储藏排气管和供给线缆；
3．外壳采用厚1.2mm（含）以上优质冷轧钢板冲压成型制作，表面经耐酸碱环氧树脂喷涂处理；
4．台面要求采用12.7mm厚实芯理化板，结构坚固致密，能抗强冲击，耐强酸碱，耐高温，更具有良好的承重性能；
5．采用放炫目的内部照明设备为实验提供最佳的照明环境照明：
6．门把手采用挤铝件，后期喷涂处理，两端封口堵头；
7．顶部气流板采用5mm厚抗倍特板，安装位置与角度需使排气分布均匀，无死角，在标准状况下，导流板上方与中、下方出风口排风量比例各约50±10%，以确保不同比重之气体均能有效排除，另并具手动可调排风量比例设计，可提高中、下方出风口排风量比例至80%以上；
8．水槽采用PP制作，耐酸碱一体成型小水杯；
9．化验水咀采用实验室专用单口烤漆水咀；
10．移动门窗口采用5mm厚的钢化防暴玻璃。内部采用垂体平衡装置，可以停留在上下任何位置；
11.移门立柱采用挤铝件一体成型，内置升降机构，手动移门机构。
12.底部可以选择安装移动轮机构，可以使通风柜移到教室任何位置
	1
	套
	

	12
	边台
	5550*600*800
	全钢结构
台面：采用12.7mm实芯理化板制作，周边成型厚度为25.4mm，具有防腐蚀、耐酸碱、耐高温耐磨、耐热、抗老化、无毒、易清洁、耐冲击、抗化学和污染性能; 实芯理化板

	1
	张
	

	13
	仪器柜
	1000*500*2000
	全钢结构，每个柜体均应为完整独立的落地型全钢制柜体设计。柜体采用优质钢材裸板厚度大于1.0mm一级冷轧钢板冲折制作，表面经磷化等防腐处理后再经环氧树脂静电粉末喷涂。采用双开门型式，上部为玻璃开门（门框为整板开孔，双层门），下部为钢制开门（双层门）。上下柜各配置一块钢制层板，层板高度可以上下调节，不锈钢弓形拉手。
	5
	个
	

	14
	紧急喷淋
	
	304不锈钢，ABS涂层双口，喷塑防腐，复合式紧急喷淋洗眼装置
	1
	个
	[image: ]

	图文装饰

	1
	图文窗帘
	
	科普窗帘
	1
	项
	

	2
	墙布装饰
	
	喷绘墙布
	1
	项
	

	系统布线

	1
	电气布线
	地面以上部分
	铜芯24芯，优质PVC国标管，耐压500V。
	1
	套
	

	2
	排水系统
	地面以上部分
	排水使用φ50mm国标优质UPVC专用排水管。
	1
	套
	

	3
	给水系统
	地面以上部分
	给水φ25mm用优质PPR热熔管,采用优质上水软管连接。
	1
	套
	

	化学准备室

	序号
	名称
	规格
	材质说明
	数量
	单位
	备注

	1
	边台
	3500*600*800
	全钢结构
台面：采用12.7mm实芯理化板制作，周边成型厚度为25.4mm，具有防腐蚀、耐酸碱、耐高温耐磨、耐热、抗老化、无毒、易清洁、耐冲击、抗化学和污染性能; 实芯理化板
	1
	张
	

	2
	试剂架
	2200*250*750
	1. 铝合金结构，表面喷涂高温固化匀乳白环氧树脂喷涂理处理，具有较强的耐蚀性能，上下带塑胶模具堵头；
2. 试剂架立柱截面尺寸：42mm*82mm, 型材壁厚1.2mm；试剂架立柱双面升降槽，侧面双面镶嵌另色色条；
3. 试剂架托架1.0mm镀锌钢板，一次性冲压成型；试剂架护栏：护栏壁厚1.2mm，单面镶嵌另色色条。
4. 立杆牢固固定于C型钢架底端，层板采用8mm厚的玻璃，安装后用户可根据试剂大小上下高低无级调节。
	1
	组
	

	3
	实践专用凳
	Φ315*450-500mm
	规格：Φ300*450-500；螺旋升降式椭圆形钢架结构4脚凳。
	1
	张
	

	4
	实验室专用水槽
	550*450*850
	5mm厚高密度PP一体成型，具有弹性、耐酸碱、耐热、耐有机溶剂，设置旋转防臭防封堵式底部设计，可根据需要，旋转下部储水装置，决定是否储水和漏水。 
	1
	套
	

	5
	三联高低位龙头
	
	鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 
	1
	套
	

	6
	多功能实验下水装置
	定制
	水槽专配型排水管，不锈钢卡扣连接，安装方便不渗漏
	1
	套
	

	7
	仪器柜
	1000*500*2000
	全钢结构，每个柜体均应为完整独立的落地型全钢制柜体设计。柜体采用优质钢材裸板厚度大于1.0mm一级冷轧钢板冲折制作，表面经磷化等防腐处理后再经环氧树脂静电粉末喷涂。采用双开门型式，上部为玻璃开门（门框为整板开孔，双层门），下部为钢制开门（双层门）。上下柜各配置一块钢制层板，层板高度可以上下调节，不锈钢弓形拉手。
	7
	个
	

	8
	危险品柜
	900*400*1800
	
柜体采用优质1.5mm冷轧钢板，经酸洗磷化处理，表面通过环氧树脂开幕式静电喷涂，达到防酸碱及防锈之效果。门板采用可脱卸铰链，加厚填充物质。阶梯式结构分层，耐腐蚀、防火、有效延长柜体使用寿命。危险药品柜采用双锁设计，一把机械锁，一把密码锁。
	1
	个
	

	STEAM操作间
	

	序号
	名称
	规格
	材质说明
	数量
	单位
	

	1
	边台
	2400*600*800
	全钢结构
台面：采用12.7mm实芯理化板制作，周边成型厚度为25.4mm，具有防腐蚀、耐酸碱、耐高温耐磨、耐热、抗老化、无毒、易清洁、耐冲击、抗化学和污染性能; 实芯理化板

	1
	张
	

	2
	实践专用凳
	Φ315*450-500mm
	规格：Φ300*450-500；螺旋升降式椭圆形钢架结构4脚凳。
	1
	张
	

	3
	仪器柜
	1000*500*2000
	全钢结构，每个柜体均应为完整独立的落地型全钢制柜体设计。柜体采用优质钢材裸板厚度大于1.0mm一级冷轧钢板冲折制作，表面经磷化等防腐处理后再经环氧树脂静电粉末喷涂。采用双开门型式，上部为玻璃开门（门框为整板开孔，双层门），下部为钢制开门（双层门）。上下柜各配置一块钢制层板，层板高度可以上下调节，不锈钢弓形拉手。
	6
	个
	

	备品备件清单
	

	序号
	名称
	规格
	材质说明
	数量
	单位
	

	1
	学生电源
	153*102mm
	ABS翻转式电源盒，可放置在实验台两侧，书包盒中间，也可置于台面，实验和安装都非常方便 
学生机电源采用0.56英寸数码显示界面，轻触开关操作，贴片元件生产技术，微电脑控制，3位1体数码显示电源电压 
 正常供电情况下，学生机开机时面板电源指示灯点亮，电压显示0，需220V电源输出时，轻按ON/OFF按键，当电压显示上方的数字从0跳变到220且工作指示灯点亮时，在220V输出插座端有220V输出（电压高低视市电高低而定，可添加倒计时功能），220V插座均为带安全门的国标五孔插座，带过载保护
	2
	个
	

	2
	岛式电源
	200*88*88
	1.全钢结构： 
2.主体框架：采用≥1.0mm优质镀锌钢板，采用CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm），表面硬度附着力、耐腐蚀性
3.配有2个实验室专用多功能插座。
	1
	个
	

	3
	三联高低位龙头
	
	鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 
	3
	套
	

	4
	实践专用凳
	Φ315*450-500mm
	规格：Φ300*450-500；螺旋升降式椭圆形钢架结构4脚凳。
	8
	张
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